1. Подключите сканер [VMC BSX BTA](https://www.shtrih-m.ru/catalog/-skanery-shtrikh-koda-egais/besprovodnoy-bluetooth-skaner-vmc-bsx-bta/) через кабель USB Type-C к компьютеру;
2. Переведите сканер в режим USB CDC – виртуальный COM-порт (для обновления прошивки), считав соответствующий командный ШК из паспорта сканера;
3. Установите программу для обновления прошивок [EasyUpdate](https://www.shtrih-m.ru/docs/download.php?file=34124&iblock=21);
4. В графическом интерфейсе программы нажмите кнопку «Настройки»;
5. В меню настройки выберите виртуальный порт, через который подключен сканер. Для поиска порта можно воспользоваться функцией «Поиск оборудования», которая активируется одноимённой кнопкой меню;
6. Перейдите во вкладку «Прошивки»;
7. Убедитесь в правильности выбранной версии прошивки (если в строке «Файл с прошивками» указана не та версия, то выбор прошивки происходит после нажатия на кнопку «…» активного окна;
8. Подтвердите настройки нажатием кнопки «ОК»;
9. Нажмите кнопку «Старт»;
10. Дождитесь окончания процесса обновления прошивки